**ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР MUSACULA**

Для проведения концерта группы необходима акустическая аппаратура мощностью, достаточной для обеспечения звукового давления не меньше 110 dB RMS в 10 метрах от сцены. Разделение - не менее трех полос.

**Пульт: FOH**

**(любой из перечисленных ниже)**

1. **Allen&Heath SQ-5, SQ-6, QU-24, QU-32, D-live C2500, D-live C3500, S3000, S5000, S7000**
2. **Behringer X32.**
3. **Yamaha CL5**

**3 мониторных линии (**IN-EAR)**:** схема линкования в **OUTPUT LIST**

**ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ**

**Перкуссия:**

**- 3 устойчивых стойки** («журавль») под тарелки с фетрами и креплениями

- **стойка под hi-hat** с замком и педалью

- **малый барабан 14”** и стойку для него**.** DW (Collector’s), SONOR (S-‐class, SQ2, Force 3007, Select Force), предпочтительно YAMAHA (Stage Custom)

- **floor tom 16**”. DW (Collector’s), SONOR (S-‐class, SQ2, Force 3007, Select Force), предпочтительно YAMAHA (Stage Custom)

- **педаль для электронной бочки**

- **коврик**

- **Drumshield** (устойчивый, без механических повреждений и прозрачный!!!)

(**дарбуку, бонги и железо привезем своё**)

**Прочее:**

**3шт.** Микрофонных стоек, типа «журавль». ( для overheads и hi-hat)

**1шт.** Низкая микрофонные стойка (для озвучивания дарбуки)

**4 шт.** Моно дибоксов (или 1 стерео и 2 моно).

Вся необходимая коммутация, в том числе, кабели trs-trs (mono) к дибоксам.

**1шт.** Круглый перкуссионный стул (стул для барабанов) с регулировкой по высоте.

**1шт.** Сетевой фильтр с 3 розетками 220 вольт.

**1шт.** Низкий столик для барабанщика (для ноутбука и аудиокарты)

**INPUT LIST:**

1. BD (Di –Line)
2. Snare Up - Shure SM 57/ Sennheiser e 604
3. Floor tom - Shure SM 57/ Sennheiser e 604
4. Bongos\_1 - Shure SM 57/ Sennheiser e 604
5. Bongos\_2 - Shure SM 57/ Sennheiser e 604
6. Darbuka - Shure SM81
7. Hi-Hat - condenser - Shure KSM-137/ SM81/ AKG c451
8. OVERHEAD (L) - Shure KSM137, SM81/ AKG c451
9. OVERHEAD (R) - Shure KSM137, SM81/ AKG c451
10. Violin - XLR - cable + 48V Phantom
11. Viola XLR – cable + 48V Phantom
12. Click Di-box + jack-jack
13. PB (STEREO) - 2X Di-box + jack-jack
14. Mic - Sennheiser EW 500-965 G3, e.t.c

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**OUTPUT LIST:**

**Системы персонального мониторинга артисты привезут свои.**

**Системы проводные, не радио!**

**MIX 1 -** PERCUSSION\_MON (персональный IN-EAR мониторинг)

**MIX 2 –** VIOLIN1\_MON (персональный IN-EAR мониторинг)


**MIX 3 -** VIOLA\_MON (персональног IN-EAR мониторинг)

**FX1 -** Hall

**FX2 -** Delay

**FX3 -** Chorus

**MASTER OUT**



**По техническим вопросам обращаться по телефону:**

**8 (903) 576-31-05 – Евгений**

**8 (926) 555-27-15 – Иван**